Getriebemechanik Schlupfüberwachung Unbekanter Slip Protector - Modus
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
Beschreibung Unbekanter Slip Protector - Modus Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Getriebeschaden wegen nicht erfolgter Schutzmaßnahme. Mögliche Ursachen Die Datensatzkonstante SLIP_PROTECTOR_MODE_ enthält einen fehlerhaften Wert. Softwareversion unterstützt die im Datensatz vorgesehenen Schutzmaßnahmen nicht. Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung Korrekte Datensatz - Software - Kombination laden. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutige festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)