Schaltprogramm Redundanzsignale am digitalen Eingang "SP Selector" unterschiedlich
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
Beschreibung Redundanzsignale am digitalen Eingang "SP Selector" unterschiedlich. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Kein Wechsel des Schaltprogramms möglich. Mögliche Ursachen Steuergeräteinterner Fehler bezüglich AD-Wandlung: Timingfehler in der Steuergeräte-Software oder Hardwarefehler im AD-Wandler oder Multiplexer. Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung Prüfen, ob Fehler vermehrt auftritt. Falls ja, aktualisierte Software laden. Falls erfolglos, nähere Informationen bei VOITH einholen. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutige festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)