CAN - Protokoll SAE J1939 Ungültige CAN-Controller-Nummer im Datensatz
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
Beschreibung Ungültige CAN-Controller-Nummer im Datensatz. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Keine Retarderfunktion. Alle Eingangssignale des SAE-J1939-Protokolls sind nicht verfügbar. Kein Senden von SAE-J1939-Protokoll-Botschaften. Mögliche Ursachen Fehlerhafter Wert in der Datensatzvariablen CAN_CONTROLLER_NUMBER_PUBLIC_CAN_ . Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung Ändern des Datensatzwertes CAN_CONTROLLER_NUMBER_PUBLIC_CAN_ oder geeigneten Datensatz laden. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutige festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)