Überwachung des Sicherheitsrechners (durch den Hauptrechner) Magnetventilspannungen nicht korrekt
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
Beschreibung Der Sicherheitsrechner erkennt die Magnetventilspannungen nicht korrekt. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Kein Fahrbetrieb möglich. Mögliche Ursachen Defekte Magnetventil-Steckverbindungen. Defekte Magnetventil-Verkabelung. Defektes Magnetventil. Interner Fehler des Sicherheitsrechners. Interner Fehler des Steuergerätes. Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung Steckverbindungen und Verkabelung der Magnetventile prüfen. Ereignisspeicher löschen. Sollte der Fehler nicht behoben werden können, wenden Sie sich bitte an den VOITH-Kundendienst. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutige festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)