Drehzahlerfassung Getriebeausgang Sensorspannung zu niedrig
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
Beschreibung Sensorspannung zu niedrig. Unterhalb einer Sensorspannung von 4.5 V kann das Signal des Drehzahlsensors nicht mehr ausgewertet werden. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Keine Retarderfunktion. Kein Einlegen des Rückwärtsgangs. Keine ANS-Funktion. Schaltungen nur zum Schutz gegen Über- oder Unterdrehzahl. Bei Ersatzfunktion u.U. harte Schaltungen und harte Retarderaktivierung. Bei gleichzeitig defektem Motordrehzahlsensor nur noch Notbetrieb. Hauptdruck auf Maximum. Reduzierung des Motormoments zum Getriebeschutz. Mögliche Ursachen Defekt des Sensors, niederohmige Verbindung zwischen den beiden Sensoranschlüssen oder Defekt des Getriebe-Steuergeräts Handlungsort Drehzahlerfassung Getriebeausgang (Sensorspannung) Getriebe-Steuergerät Handlungsanweisung Spannung am Drehzahlsensor messen. Steckverbindungen, Verkabelung und Sensor prüfen. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutige festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)