# Der Sicherheitsschalter / Security Switch Der Sicherheitsschalter ist Teil des Sicherheitskonzepts im DIWA .5 Getriebesystem. Der Sicherheitsschalter ist ein elektronischer Schalter im Getriebe-Steuergerät (ECU), der, bei einem kritischen Zustand, alle Magnetventile stromlos schalten kann. Der Sicherheitsschalter kann nicht von Hand geschlossen werden, sondern wird vom Prozessor im Getriebe-Steuergerät betätigt. Während des normalen Fahrbetriebs (auch in Neutral) ist der Sicherheitsschalter geschlossen. Für den Aktortest muss der Sicherheitsschalter geschlossen sein. Sollte ein kritischer Zustand vorliegen, der den Sicherheitsschalter öffnet, so ist kein Aktortest möglich. Ursache für einen geöffneten Sicherheitsschalter kann z.B. ein Kurzschluss nach Versorgungsspannung an einem Magnetventil sein, der bei "Gewählt Neutral" einen Gang einlegen würde. Hoch > Übergeordnetes Kapitel © by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to joachim.ehleiter@voith.com (electronic department) or r.theilacker@voith.com (electronic department)