# Diagnosebefehle - Testbox - Service Identifier
| Experten Information
| Das Ergebnis des Requests kann in Abhängigkeit von der aktuell vorliegenden Softwareversion und dem eingestellten DiagnosticMode variieren.
| Liste mit Beispielen für Requests:
> Aktion | Request
> Ereignisspeicher lesen | 18 xx FF FF
> Ereignisspeicher lesen (alle Einträge) | 18 02 FF FF
> Ereignisspeicher lesen (aktive Einträge) | 18 FA FF FF
> Ereignisspeicher lesen (inaktive Einträge) | 18 FB FF FF
> Ereignisspeicher löschen | 14 xx xx
> Ereignisspeicher löschen (alle Einträge) | 14 FF FF
> Ereignisspeicher löschen (einzelner Einträge, DTC = xxxxh) | 14 xx xx
> Local Identifier lesen (ReadDataByLocalIdentifier) | 21 xx
> Local Identifier lesen - Adressen und Grössen der Upload-Bereiche | 21 01
> Local Identifier lesen - Standard-Messwertfenster Monitoring | 21 02
> Local Identifier lesen - TIM-Daten ins Steuergerät schreiben | 21 03
> Local Identifier lesen - Stellgliedtest | 21 04
> Local Identifier lesen - Parametrieren des TIM | 21 05
> Local Identifier lesen - Ergebnis beim Löschen der TIM-Daten | 21 06
> Local Identifier lesen - Ergebnis beim Löschen der Adaptionsdaten | 21 07
> Local Identifier lesen - Ergebnis beim Löschen der Betriebsdaten | 21 08
> Local Identifier lesen - Ergebnis beim Löschen des BD-Feldes Ölalterung | 21 09
> Local Identifier lesen - Ergebnis beim Löschen des Servicedatenbereichs | 21 0A
> Local Identifier lesen - Schaltprogramm-Konfiguration | 21 0B
> Local Identifier lesen - Aktivieren des internen Fahrzeugmodells | 21 0C
> Local Identifier lesen - Ergebnis beim Löschen Ölstand-Trendspeicher | 21 0E
> Local Identifier lesen - Ölstandmessung-Trendspeicher | 21 0F
> Local Identifier lesen - DIANA-Standard-Messwertfenster | 21 10
> Local Identifier lesen - Schaltprotokoll Adaption DHL | 21 11
> Local Identifier lesen - Bremsprotokoll Adaption DHL | 21 12
> Local Identifier lesen - Protokoll statischer DHL | 21 13
> Local Identifier lesen - Bremsmanager Daten | 21 14
> Local Identifier lesen - Public CAN (statische Daten) | 21 15
> Local Identifier lesen - Public CAN (dynamische Daten) | 21 16
> Local Identifier lesen - Private CAN (statische Daten) | 21 17
> Local Identifier lesen - Private CAN (dynamische Daten) | 21 18
> Local Identifier lesen - Ergebnis beim Löschen des History-Speichers | 21 19
> Local Identifier lesen - Flush / Ölwechselunterstützung | 21 20
> Local Identifier lesen - Flush / Ölwechselunterstützung | 21 21
> Local Identifier lesen - Identificationsdaten LID + "xx = 80 - BF" | 21 xx
| Weiterführende Themen:
Erfahren Sie mehr über: Service Identifiers Erfahren Sie mehr über: Negative Response Codes (NRCs) Hoch Übergeordnetes Kapitel © by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to joachim.ehleiter@voith.com (electronic department) or r.theilacker@voith.com (electronic department)