# Event Properties Ereignis-Eigenschaften Die Event Properties geben Ihnen einen Überblick, welche Eigenschaften dieses Ereignis bezüglich verschiedener OEM hat und welche Unterschiede zwischen verschiedenen Software-Versionen vorliegen.
| Für die Anzeige der Event Properies benötigen Sie den User Level (Zugriffsberechtigung) 'Service' oder höher!
> OEM Eigenschaften
> OEM | Voith | OEM |
> SPN | SPN Numer dieses Ereignisses bei verschiedenen OEMs |
> FMI | FMI Nummer dieses Ereignisses bei verschiedenen OEMs |
> Priority | Priorität / Wertigkeit dieses Ereignisses bei verschiedenen OEMs |
> Softwareversions-Vergleich
> Software-Version | SPN | FMI | Priority | Lock |
> DIWA5_E300-D5.2.3.0 | 0x0C21 | 0x00 | 06 | false |
> DIWA5_E300-D2.4.0.0 | 0x0C21 | 0x00 | 06 | true |
> DIWA5_E300-D2.5.0.0 | 0x0C21 | 0x00 | 06 | true |
> DIWA5_E300-D2.6.0.0 | 0x0C21 | 0x00 | 05 | false |
> DIWA5_E300-D2.7.0.0 | 0x0C21 | 0x00 | 05 | false |
> Die Versions-Tabelle zeigt Ihnen an, ob sich die Nummernvergabe, Priorität oder Lock-Funktion zwischen verschiedenen Software-Versionen geändert hat. Die aktuelle Software-Version wird rot hervorgerufen. SPN, FMI und Priority werden als Voith-Nummern angegeben.
> | Weiterführende Themen:
Erfahren Sie mehr über: Timing Information Hier geht es zurück > Übergeordnetes Kapitel © by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to joachim.ehleiter@voith.com (electronic department) or r.theilacker@voith.com (electronic department)