# Diagnosebefehle - Testbox - Service Identifiers
| Experten Information
| Liste der Service Identifier:
> Diagnostic Service Name | Request | Pos.Response | Neg.Response
> startDiagnosticSession | 10 | 50 | 7F
> ecuReset | 11 | 51 | 7F
> readFreezeFrameData | 12 | 52 | 7F
> readDiagnosticTroubleCodes | 13 | 53 | 7F
> readStatusOfDTC | 17 | 57 | 7F
> readDTCByStatus | 18 | 58 | 7F
> readEcuIdentification | 1A | 5A | 7F
> stopDiagnosticSession | 20 | 60 | 7F
> readDataByLocalIdentifier | 21 | 61 | 7F
> readDataByCommonIdentifier | 22 | 62 | 7F
> readMemoryByAddress | 23 | 63 | 7F
> securityAccess | 27 | 67 | 7F
> dynamicallyDefineLocalIdentifier | 2C | 6C | 7F
> writeDataByCommonIdentifier | 2E | 6E | 7F
> inputOutputCtrlByCommonIdentifier | 2F | 6F | 7F
> inputOutputCtrlByLocalIdentifier | 30 | 70 | 7F
> startRoutineByLocalIdentifier | 31 | 71 | 7F
> stopRoutineByLocalIdentifier | 32 | 72 | 7F
> requestRoutineResultsByLocalIdentifier | 33 | 73 | 7F
> requestDownload | 34 | 74 | 7F
> requestUpload | 35 | 75 | 7F
> transferData | 36 | 76 | 7F
> requestTransferExit | 37 | 77 | 7F
> startRoutineByAddress | 38 | 78 | 7F
> stopRoutineByAddress | 39 | 79 | 7F
> req.RoutineResultsByAddress | 3A | 7A | 7F
> writeDataByLocalIdentifier | 3B | 7B | 7F
> writeMemoryByAddress | 3D | 7D | 7F
> testerPresent | 3E | 7E | 7F
> startCommunication | 81 | C1 | 7F
> stopCommunication | 82 | C2 | 7F
> accessTimingParameters | 83 | C3 | 7F
| Weiterführende Themen:
Erfahren Sie mehr über: Requests Erfahren Sie mehr über: Negative Response Codes (NRCs) Hoch Übergeordnetes Kapitel © by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to joachim.ehleiter@voith.com (electronic department) or r.theilacker@voith.com (electronic department)