# Anzeige der EOL-Daten im Report
Die fahrzeugabhängigen Einflußgrößen werden in der Produktion am Bandende (End-of-Line) via EOL-Parameter und den entsprechenden Diagnose-Diensten eingestellt. Derzeit sind bei DIWA.5 ca. 200 Parameter fahrzeugspezifisch und deshalb potenziell für eine vollständige EOL-Konfiguration notwendig.
| Die EOL-Parametrierung ist ab Software-Version E300.1-D5.8.0.0 verfügbar.
| EOL-Daten Report-Inhalte:
> | So werten Sie die Anzeige der EOL-Parametrierung aus:
> | Der Report listet alle bekannten EOL-Gruppen und die dazugehörigen Parameter auf. Für jeden Parameter wird angezeigt:
> | Min | Kleinster einstellbarer Wert |
> | Max | Größter einstellbarer Wert |
> | Default | Originalwert aus dem Datensatz |
> | Value | Aktuell vom Steuergerät verwendet |
> | Unit | Einheit des Wertes |
> | Difference | Zeigt, ob ein Unterschied zum Datensatz vorliegt. |
| So passen Sie Report Inhalte an:
Über das ALADIN Setup können Sie konfigurieren, welche Inhalte im ECU-Report, in welcher Form angezeigt werden. Klicken Sie hierfür im Hauptfenster auf: Setup > Report. Für weitere Informationen lesen Sie: Setup Report
| So ändern Sie Adaptionsdaten:
Wenn Sie alle EOL-Daten ändern möchten, verwenden Sie den Voith EOL-Manager. Für weiter Informationen lesen Sie: EOL-Manager
| Weiterführende Themen:
Erfahren Sie mehr über: Upload Erfahren Sie mehr über: Setup Erfahren Sie mehr über: ECU-Files Erfahren Sie mehr über: User Level Erfahren Sie mehr über: EOL Erfahren Sie mehr über: FAQ Hoch > Übergeordnetes Kapitel © by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to joachim.ehleiter@voith.com (electronic department) or r.theilacker@voith.com (electronic department)