# Vehicle Identification Number (VIN) Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (Abk. FIN, im Englischen VIN) ist die international genormte, 17-stellige Nummer, mit der ein Kraftfahrzeug eindeutig identifizierbar ist. Sie besteht aus einer Herstellerkennung, zum Beispiel W0L für Opel, WDB für Daimler-Benz, WVW für Volkswagen, WF0 für Ford oder VF7 für Citroën, einem herstellerspezifischen Schlüssel und einer meist vom Baujahr abhängigen, fortlaufenden Nummer. Manchen Herstellern sind mehrere Herstellerkennungen zugeordnet. Vor 1981 gab es keine allgemeinverbindlichen Normen für diese Nummer, so dass Fahrzeughersteller damals individuell vergebene Fahrgestellnummern benutzten. Heute besteht sie aus 17 Zeichen. Gesperrt sind jedoch die Buchstaben I, O und Q aufgrund der hohen Verwechslungsgefahr mit den Ziffern 0 und 1. Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer ersetzt die frühere, bei jedem Fahrzeughersteller individuell vergebene Fahrgestellnummer. Beispiel einer FIN für einen Opel: W0L000051T2123456.
| Aufbau der VIN
> Es gibt zwei verschiedene Normen für die FIN. Hersteller in den Ländern der Europäischen Union verwenden die ISO-Norm 3779.Nordamerikanische Hersteller verwenden ein strengeres, aber mit der ISO-Norm konformes System.
> Stelle | ISO 3779 | Nordamerika |
> 1 | Weltherstellercode | Welt-Herstellercode |
> 2 |
> 3 |
> 4 | Baureihe und Motortyp | Baureihe, Motortyp und Ausstattung |
> 5 |
> 6 |
> 7 |
> 8 |
> 9 | Prüfziffer |
> 10 | Fortlaufende Nummer | Modelljahr |
> 11 | Herstellerwerk |
> 12 | Fortlaufende Nummer |
> 13 |
> 14 |
> 15 |
> 16 |
> 17 |
| Europäische VIN ab 2003
> Stelle | Bedeutung |
> 1-3 | Welt-Herstellercode |
> 4-6 | Baureihe: 450 = city-coupé /cabrio, 452 = roadster / roadster-coupé, 454 = forfour |
> 7 | Karosserieform: 3 = Coupé, 4 = Cabrio / Roadster, 0 = forfour (4-Türer) |
> 8+9 | Motor 00 = 30 kw Diesel, 01 = 70 kw Diesel, 30 = 37 kw Benziner, 31 = 70 kw Benziner, 32 = 45 kw Benziner, 33 = 35 kw Benziner, 34 = 60 kw Benziner, 35 = 40 kw Benziner |
> 10 | Lenkung: 1 = Linkslenker, 2 = Rechtslenker |
> 11 | Herstellerwerk, j, K, L stehen für verschiedene Gebäude in Smartville / Hambach (F) |
> 12-17 | fortlaufend aufsteigende Nummer |
| Amerikanisch VIN ab 2003
> Die US-VIN wird in den USA, Kanada, Brasilien, Korea, Mexiko, Saudi-Arabien und Jordanien verwendet, in Israel ist eine Mischform aus US- und europäischer Norm in Gebrauch.
> Stelle | Bedeutung |
> 1-3 | Welt-Herstellercode |
> 4 | Baureihe: A = 450 (City-Coupé), B = 452 (Roadster / Roadster-Coupé) |
> 5 | Karosserieform: J = 3 (Coupé), K = 4 (Cabrio / Roadster) |
> 6-7 | Motor: 00 = 30 kW Diesel, 30 = 37 kW Benziner, 32 = 45 kW Benziner, 33 = 35 kW Benziner, 34 = 60 kW Benziner, 35 = 40 kW Benziner |
> 8 | Rückhaltesysteme: E = ohne Seitenairbag, F = mit Seitenairbag |
> 9 | Prüfziffer |
> 10 | Modelljahrescode: Das Produktionsjahr wird durch die ISO-Norm 3779-1983 festgelegt. Die Zeichen 123456789ABCDEFGHJKLMNPRSTVWXY kodieren jeweils 30 Jahre, beginnend 1971. Eine 3 bedeutet also 1973 oder 2009. Die Zeichen I, O, Q, U sind wegen Verwechslungsgefahr übersprungen. |
> 11 | Herstellerwerk: J, K, L stehen für verschiedene Gebäude in Smartville / Hambach (F) |
> 12-17 | fortlaufende aufsteigende Nummer |
| Weltherstellercode (WMI)
Die ersten drei Ziffern der FIN identifizieren eindeutig den Hersteller laut des Weltherstellercode (engl.: World Manufacturer Identifier, WMI). Ein Hersteller mit einer Produktionsrate von weniger als 500 Fahrzeugen jährlich, verwendet die Ziffer 9 an der dritten Stelle und die 12.-14. Stelle der FIN als zweiten Teil der Identifikationsnummer. Einige Hersteller codieren mit der 3. Stelle der FIN den Fahrzeugtyp (z. B. Bus oder LKW), einen Bereichsteil des Unternehmens oder beides kombiniert. Beispiel: der Hersteller General Motors, Herstellercode 1G, benutzt den Code 1G1 für die Marke Chevrolet (PKW), 1G2 für die Marke Pontiac (PKW) und 1GC wieder für Chevrolet, allerdings wird dieser Code nur an LKW vergeben.
| WMI Regionen
> Der erste Buchstabe des Weltherstellercodes gibt die Region des Herstellers an. In der Praxis ist jeder einzelne auf das Herstellerland zugewiesen. Hersteller, die in gemeinsam grenzüberschreitend produzieren sind gekennzeichnet.
> WMI | Region | Bemerkung |
> A-H | Afrika | AA-AH = Südafrika |
> J-R | Asien | J = Japan KL-KR = Südkorea L = VR China MA-ME = Indien MF-MK = Indonesien ML-MR = Thailand PA-PE = Philippinen PL-PR = Malaysia |
> S-Z | Europa | SA-SM = Vereinigtes Königreich SN-ST, W = Deutschland SU-SZ = Polen TA-TH = Schweiz TJ-TP = Tschechische Republik TR-TV = Ungarn VA-VE = Österreich VF-VR = Frankreich VS-VW = Spanien VX-V2 = Jugoslawien XS-XW = UdSSR X3-X0 = Russland YA-YE = Belgien YF-YK = Finnland YS-YW = Schweden ZA-ZR = Italien |
> 1-5 | Nordamerika | 1, 4, 5 = USA 2 = Kanada 3 = Mexiko |
> 6-7 | Australien / Ozeanien | 6A-6W = Australien 7A-7E = Neuseeland |
> 8-0 | Südamerika | 8A-8E = Argentinien 8X-82 = Venezuela 9A-9E, 93-99 = Brasilien 9F-9J = Kolumbien |
| Liste von gemeinsamen WMI
> Die Society of Automotive Engineers vergibt die WMI an Länder und Hersteller. Die folgende Liste zeigt eine kleine Auswahl von gemeinsam genutzten Weltherstellercodes.
> JA | Isuzu |
> JF | Fuji Heavy Industries (Subaru) |
> JH | Honda |
> JMB | Mitsubishi |
> JMZ | Mazda |
> JN | Nissan |
> JS | Suzuki |
> JT | Toyota |
> KL | Daewoo |
> KMH | Hyundai |
> KN | Kia |
> SAL | Land Rover |
> SAJ | Jaguar |
> SCC | Lotus Cars |
> TRU | Audi |
> VF1 | Renault |
> VF3 | Peugeot |
> VF7 | Citroën |
> VSS | Seat |
> WAU | Audi |
> WBA | BMW |
> WBS | BMW M GmbH |
> WDB | Mercedes-Benz |
> WKK | Werk Karl Kässbohrer |
> WME | Smart |
> WMW | MINI |
> WP0 | Porsche |
> WVG | Volkswagen (Auto5000) |
> WVW | Vokswagen |
> WV1 | Volkswagen Nutzfahrzeuge |
> WV2 | Volkswagen |
> YK1 | Saab |
> YS3 | Saab |
> YV1 | Volvo Cars |
> ZDF | Ferrari Dino |
> ZFA | Fiat |
> ZFF | Ferrari |
> 1F | Ford Motor Company |
> 1G | General Motors |
> 1GC | Chevrolet |
> 1GM | Pontiac |
> 1H | Honda USA |
> 1L | Lincoln |
> 1M | Mercury |
> 1N | Nissan USA |
> 1VW | Volkswagen USA |
> 1YV | Mazda USA |
> 2F | Ford Motor Company Kanada |
> 2M | Mercury |
> 2G | General Motors Kanada |
> 2G1 | Chevrolet Kanada |
> 2G1 | Pontiac Kanada |
> 2HM | Hyundai Kanada |
> 3F | Ford Motor Company Mexiko |
> 3G | General Motors Mexiko |
> 3VW | Volkswagen Mexiko |
> 9BW | Volkswagen Brasilien |
> 4F | Mazda USA |
> 4M | Mercury |
> 4S | Subaru-Isuzu Automotive |
> 4US | BMW USA |
> 5L | Lincoln |
> 6F | Ford Motor Company Australien |
> 6H | General Motors-Holden |
> 6MM | Mitsubishi Motors Corporation Australien |
> 6T1 | Toyota Australien |
Hoch > Übergeordnetes Kapitel © by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to joachim.ehleiter@voith.com (electronic department) or r.theilacker@voith.com (electronic department)