CAN - Aufbau eines Datenprotokolls
Das Statusfeld (Arbitration Field)
besteht aus einem Botschafts-Identifizierer (11 Bit) und einem Kontrollbit. Während der Übertragung dieses Feldes prüft der Sender bei jedem Bit, ob er noch sendeberechtigt ist oder ob eine andere Station mit höherer Priorität sendet. Das Kontrollbit entscheidet, ob es sich bei der Botschaft um einen Data Frame oder einem Remote Frame handelt
12 Bit
1
12 Bit
6 Bit
16 Bit
2
7 Bit
0 bis 64 Bit