SP_APDEC_NUMBER_ELEMENTS_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | -
Max. Wert: | 15
Min. Wert: | 2
Defaultwert: |
Beschreibung Um diese Funktionalität zu aktivieren, muss die Kraftstoffsparfunktion "Fahrpedal Rücknahme (aus Kickdown/Volllast 1, 2, 3) Kontrolle bei Hochschaltungen" aktiviert sein. Siehe hierzu FUEL_RED_UNITS_SP1_ bis FUEL_RED_UNITS_ST_ Wird das Fahrpedal aus Kickdown, Volllast 3, Volllast 2 oder Volllast 1 zurückgenommen, so wird ab dann ein zyklischer Speicher benutzt, um alle 100 ms einen Fahrpedalwert in den 15 Elemente großen Speicher zu schreiben. Ab dem Zeitpunkt zu welchem in diesem Speicher dann SP_APDEC_NUMBER_ELEMENTS_ gespeichert sind, wird mit jedem neuen Eintrag das Minimum und das Maximum der Fahrpedalstufe festgestellt und die Differenz zwischen Maximum und Minimum gebildet. Ist diese Differenz kleiner gleich dem Datensatzparameter SP_APDEC_AP_DELTA_, dann wird die Fahrpedalstellung als konstant betrachtet und die Hochschaltung freigegeben. Gültigkeit in Software
ab Version | E300.1-D5.8.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)