ENG_CAN_TRQ_LMT_UPS_REL_ROAD_GRAD_MAX_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | %
Max. Wert: | 255
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | 0
Beschreibung Dieser Datensatzparameter kommt nur zur Anwendung, wenn die Kraftstoffspar-Funktion "Relative Schaltmomentreduzierung" aktiv ist. ist die aktuelle Fahrbahnneigung größer gleich diesem Datensatzwert, wird eine Reduzierung des Motormoments während der Schaltung (aufgrund einer aktiven Kraftstoffspar-Funktion "Relative Schaltmomentreduzierung") unterbunden. Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.8.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)