ST_FLAT_ROAD_GRAD_BANDWIDTH_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | %
Max. Wert: | 255
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | 0
Beschreibung Fahrbahnneigungs-Bandbreite (Mittelpunkt ist 0%), d.h. ebene Fahrbahn) innerhalb welcher jede Fahrbahnneigung vom SensoTop- oder KSW-SensoTop-Schaltprogramm als ebene Fahrbahn (=Fahrbahnneigung 0%) interpretiert wird. Index 0 = KSW-SensoTop Index 1 = SensoTop Beispiel: Wert 4 in ST_FLAT_ROAD_GRAD_BANDWIDTH_[1] bedeutet, dass das SensoTop-Schaltprogramm eine Fahrbahnneigung von -2% bis +2% als ebene Fahrbahn interpretiert und dementsprechend die Schaltpunkte berechnet. Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.9.1.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)