ENG_CAN_TRQ_LMT_FALL_TIME_DURING_DNS_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | 10ms
Max. Wert: | 255
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | -
Beschreibung Bei aktiver Motormomentenreduzierung wird zwischen dem Limit im Gang und dem Limt während der Schaltung mit Hilfe einer linearen Rampe übergeblendet. Die Dauer der Rampe wird über diesen Datensatzwert vorgegeben. Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.0.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)