ANS_ROLLBACK_PROTECTION_OFF_DELAY_TRAILER_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | 10ms
Max. Wert: | 255
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | keiner
Beschreibung Ausschaltverzögerung der Rollsicherung beim Wechsel von ANS in den 1. Gang bei erkanntem Anhänger. Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.8.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)