RET_WR_AT_RBK_SYNC_WR_RISE_TIME_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | 10ms
Max. Wert: | 65535
Min. Wert: | 0
Defaultwert: |
Beschreibung Zeit des Anstiegs des WR-Tastverhältnisses beim „harten“ Einschalten der Wandlerbremse vom Tastverhältnis 10% zum Tastverhältnis 89%. Das „harte“ Einschalten der Wandlerbremse ist erlaubt, wenn die Abtriebsdrehzahl kleiner als der Datensatzwert RET_WR_AT_RBK_SYNC_OUT_SPD_MAX_ ist. Ab E300.1-D5.0.0.0 Ab dieser Softwareversion ist der Datensatzwert abhängig vom Bremselement.
Wert | Bedeutung | Einheit
RET_WR_AT_RBK_SYNC_WR_RISE_TIME_[0] | Zeit für alle anderen Bremselemente | 10ms
RET_WR_AT_RBK_SYNC_WR_RISE_TIME_[1] | Zeit für Bremselement T0R0 | 10ms
RET_WR_AT_RBK_SYNC_WR_RISE_TIME_[2] | Zeit für Bremselement T0R2 | 10ms
RET_WR_AT_RBK_SYNC_WR_RISE_TIME_[3] | Zeit für Bremselement T2R0 | 10ms
RET_WR_AT_RBK_SYNC_WR_RISE_TIME_[4] | Zeit für Bremselement T2R2 | 10ms
Gültigkeit in Software
ab Version | D2.4
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)