OIL_LVL_MAX_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | mm
Max. Wert: | 99
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | -
Beschreibung Obere Grenze für den Füllstand bei 90 °C. Hinweis: Alle Werte grösser als 99 werden auf 99 begrenzt. Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.0.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)