SP_PROPERTIES_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | bitcodiert
Max. Wert: | 255
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | 0
Beschreibung Dieser Datensatzwert bestimmt die Eigenschaften der insgesamt 5 Schaltprogramme.
Datensatzwert | Beschreibung
SP_PROPERTIES[0] | Eigenschaften des Schaltprogramms 1
SP_PROPERTIES[1] | Eigenschaften des Schaltprogramms 2
SP_PROPERTIES[2] | Eigenschaften des Schaltprogramms 3
SP_PROPERTIES[3] | Eigenschaften des Schaltprogramms 4
SP_PROPERTIES[4] | Eigenschaften des Schaltprogramms 5
Pro Schaltprogramm können bis zu 8 Eigenschaften konfiguriert werden. Beschreibung der Bitkodierung je Schaltprogramm:
Gesetztes Bit | Dezimalwert | Verwendetes Signal
0 | 1 | Topographieabhängiges Schaltprogramm ist im Datensatz vorgesehen
1 | 2 | nicht definiert
2 | 4 | nicht definiert
3 | 8 | nicht definiert
4 | 16 | nicht definiert
5 | 32 | nicht definiert
6 | 64 | nicht definiert
7 | 128 | nicht definiert
decimal |  |
hexadecimal |  |
binary |  |
Gültigkeit in Software
ab Version | E300.1-D5.4.0.0
bis Version | E300.1-D5.7.0.0
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)