ENG_CAN_TRQ_LMT_AT_TIME_N_TO_GEAR_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | Nm ; 10ms
Max. Wert: |
Min. Wert: |
Defaultwert: |
Beschreibung Kennlinie des maximal erlaubten Motormoments über der Zeit beim Einlegen eines Gangs aus Getriebezustand Neutral. 4 Kennlinienpunkte, die linear miteinander verbunden sind. Achtung: Der 1. Kennlinienpunkt ist immer 0/0 und steht deshalb nicht im Datensatz! Ausschalten der Funktion: Alle Motormomentwerte: 65535 Alle Zeitdauerwerte: 0 (in diesem Fall gilt dann für die Schaltung der Datensatzwert ENGINE_LIMIT_OTHER_SHIFTS_)
Datensatzwert | Bedeutung | Einheit
ENG_TRQ_LMT_AT_TIME_N_TO_GEAR_[0][0] | Kennlinienpunkt 2: Motormoment (kleinster Wert) | Nm
ENG_TRQ_LMT_AT_TIME_N_TO_GEAR_[0][1] | Kennlinienpunkt 2: Zeitdauer (kleinster Wert) | 10ms
ENG_TRQ_LMT_AT_TIME_N_TO_GEAR_[1][0] | Kennlinienpunkt 3: Motormoment | Nm
ENG_TRQ_LMT_AT_TIME_N_TO_GEAR_[1][1] | Kennlinienpunkt 3: Zeitdauer | 10ms
ENG_TRQ_LMT_AT_TIME_N_TO_GEAR_[2][0] | Kennlinienpunkt 4: Motormoment (größter Wert) | Nm
ENG_TRQ_LMT_AT_TIME_N_TO_GEAR_[2][1] | Kennlinienpunkt 4: Zeitdauer (größter Wert) | 10ms
Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | D2.1.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)