ENG_CAN_TRQ_LMT_PERMANENT_LIMIT_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | -
Max. Wert: | 1
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | 1
Beschreibung Über diesen Datensatzwert wird festgelegt, ob ständig ein Motormomentenlimit ausgegeben wird (Datensatzwert = 1)oder nicht (Datensatzwert = 0). Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.8.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)