ADA_START_P_REDUCT_EK_OFF_TIME_MAX_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | 10 ms
Max. Wert: | -
Min. Wert: | -
Defaultwert: | -
Beschreibung Maximale Auszeit des Magnetventils EK. War EK kürzer als diese Zeit ausgeschaltet, wird beim Einschalten von EK eine alternative Drucktabelle verwendet, um einen Füllstoß zu vermeiden. Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.8.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)