ENG_CAN_TRQ_LMT_FALL_TIME_DURING_UPS_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | 10 ms
Max. Wert: | 255
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | 0
Beschreibung Siehe hierzu FUEL_RED_UNITS_SP1_ bis FUEL_RED_UNITS_ST_ Zeitdauer des Abfalls des maximal erlaubten Motormoments seit Beginn einer Hochschaltung, d.h. Zeitdauer der linearen Rampe vom Grenzwert im Gang zum Grenzwert während der Hochschaltung. Gültigkeit in Software
ab Version | E300.1-D5.8.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)