SAFE_ASR_OUTACC_MIN_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | U/min/s
Max. Wert: | -
Min. Wert: | -
Defaultwert: | -
Beschreibung Ist die Abtriebsdrehzahl über 150 U/min und wird festgestellt, dass die aktuelle gefilterte Abtriebsdrehzahlbeschleunigung größer SAFE_ASR_OUTACC_MIN_ ist, dann wird der ASR Zustand erkannt und für mindestens 4s gehalten. Dieser ASR Zustand wird nur über die Abtriebsdrehzahlbeschleunigung ermittelt, wenn kein gültiges CAN Signal über den ASR Zustand vorliegt. (Die Information, ob ASR vorliegt wird nur beim IES Protokoll übertragen.) Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.8.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)