RET_WR_AT_RBK_SYNC_OUT_SPD_MAX_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | rpm
Max. Wert: |
Min. Wert: |
Defaultwert: |
Beschreibung Abtriebsdrehzahlgrenze, unterhalb der das „harte“ Einschalten der Wandlerbremse erlaubt ist. Ab E300.1-D5.0.0.0 Ab dieser Softwareversion ist der Datensatzwert abhängig vom Bremselement.
Wert | Bedeutung | Einheit
RET_WR_AT_RGK_SYNC_OUT_SPD_MAX_[0] | Abtriebsdrehzahlgrenze für alle anderen Bremselemente | rpm
RET_WR_AT_RGK_SYNC_OUT_SPD_MAX_[1] | Abtriebsdrehzahlgrenze für Bremselement T0R0 | rpm
RET_WR_AT_RGK_SYNC_OUT_SPD_MAX_[2] | Abtriebsdrehzahlgrenze für Bremselement T0R2 | rpm
RET_WR_AT_RGK_SYNC_OUT_SPD_MAX_[3] | Abtriebsdrehzahlgrenze für Bremselement T2R0 | rpm
RET_WR_AT_RGK_SYNC_OUT_SPD_MAX_[4] | Abtriebsdrehzahlgrenze für Bremselement T2R2 | rpm
Gültigkeit in Software
ab Version | D2.4
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)