CAN_SAE_RET_MODE_AT_ABS_DEFECT_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | keine
Max. Wert: | 2
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | 0
Beschreibung Auswahl des Retarderverhaltens bei „ABS not fully operational“ in der CAN-Botschaft EBC1 (CAN-SAE-J1939-Protokoll). Normalerweise wird „ABS not fully operational“ als ABS aktiv bewertet und der Retarder wird deaktiviert. Mit Hilfe dieses Datensatzwertes kann diese Funktionalität geändert werden.
Datensatzwert | Bedeutung
1 | bei „ABS not fully operational“ kann der Retarder über den Handbremsgeber aktiviert werden
2 | bei „ABS not fully operational“ kann der Retarder sowohl über den Handbremsgeber als auch über den Fußbremsgeber aktiviert werden
sonstige | bei „ABS not fully operational“ kann der Retarder nicht aktiviert werden (Normalfall)
Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | D2.1.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)