NTOLERANZ_RB_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | rpm
Max. Wert: |
Min. Wert: |
Defaultwert: |
Beschreibung Dieser Datensatzwert beinhaltet das Toleranzband der Synchrondrehzahl der Turbinendrehzahl beim Einlegen der RBK, wenn die Wandlerbremse eingelegt wird. D.h. falls die Synchrondrehzahl bei 8000 liegt und der Wert 20 ist, so ist das Toleranzband, in dem man die Turbinendrehzahl als synchronisiert ansieht, 7980 bis 8020. Zu beachten ist, dass die Software das Toleranzband bei hohen Synchrondrehzahlen automatisch linear aufweitet. Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | D2.1.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)