TRAILER_RECOGNITION_SELECTION_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | Bitcodiert
Max. Wert: | 3
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | -
Beschreibung Mit Hilfe dieses Datensatzwertes kann man einstellen, welches Signal bzw. welche Signale für die Anhängererkennung bewertet werden sollen. Der Datensatzwert ist bitcodiert.
Gesetztes Bit | Dezimalwert | Verwendetes Signal
0 | 1 | Digitaler Eingang "TRAILER_EINGANG"
1 | 2 | CAN-Signale "Anhänger ABS erkannt" und "Anhänger Beleuchtung erkannt"
decimal |  |
hexadecimal |  |
binary |  |
Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.8.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)