ANS_BRAKE_PRESSURE_MIN_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | mbar
Max. Wert: |
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | keiner
Beschreibung Dieser Datensatzwert hat 2 Anwendungsfälle. Anwendungsfall 1: Ist der Achsbremsdruck mindestens so groß wie dieser Datensatzwert, so ist eine Aktivierung der ANS möglich. Diese Funktionalität ist immer dann aktiv, wenn das Bit7 im Datensatzwert ANS_SIGNAL_SELECTION_ gesetzt ist. Außerdem muss das SAE-J1939-CAN-Protokoll verwendet werden. Anwendungsfall 2: Ist der Achbremsdruck mindestens so groß wie dieser Datensatzwert, so ist die BSB eingelegt. Diese Funktionalität ist immer dann aktiv, wenn im Datensatzwert ANS_VARINANT der Wert 3 (BSB-MAN) steht. Außerdem muss das SAE-J1939-CAN-Protokoll verwendet werden. Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | D2.1.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)