CAN_VPP_SEND_ETC1_ETC2_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | keine
Max. Wert: | 255
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | keiner
Beschreibung Mit Hilfe dieses Datensatzwertes wird festgelegt, ob das CAN-Protokoll VPP (Voith-Private-Protocol) die Botschaften ETC1 und ETC2 senden soll.
Datensatzwert | Bedeutung
0 | Kein Senden der Botschaften ETC1 und ETC2 durch das CAN-Protokoll VPP
sonstige | Senden der Botschaften ETC1 und ETC2 durch das CAN-Protokoll VPP
Gültigkeit in Software
ab Version | D2.3.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)