ADA_SHIFT_TIME_MAX_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | 10 ms
Max. Wert: | -
Min. Wert: | -
Defaultwert: | -
Beschreibung Dieser Datensatzparameter gibt die maximale Schaltzeit an. Bei aktiver Kraftstoffsparfunktion "Schaltzeitreduzierung" ist eine verkürzte maximale Schaltzeit gültig, die durch ADA_SHIFT_TIME_MAX_[1] angegeben wird. Die maximale Standardschaltzeit wird durch ADA_SHIFT_TIME_MAX_[0] angegeben, wenn die Kraftstoffspar-Funktion "Schaltzeitreduzierung" inaktiv ist. Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.8.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)