ADA_SHIFT_PRESSURE_GRAD_PB_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | mBar/10ms
Max. Wert: | 65535
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | -
Beschreibung Während der Schaltung 1 – 2 wird die Motordrehzahl synchronisiert. Erkennt die Software, daß sich die Motordrehzahl im Bereich der Synchronisation befindet, so wird die normale Druckrampe der Schaltung beendet und für eine gewisse Zeit eine andere Druckrampe gefahren. Den Anstieg dieser Druckrampe wird mit dem Datensatzwert ADA_SHIFT_PRESSURE_GRAD_PB_ eingestellt. Diese Druckrampe ist notwendig, da ein direkter Übergang zum Arbeitsdruck, einen Schaltstoß verursachen könnte. Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.0.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)