ENG_CAN_TRQ_LMT_UPS_234_REL_PC_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | %
Max. Wert: | 100
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | -
Beschreibung Dieser Datensatzparameter kommt nur zur Anwendung, wenn die Kraftstoffspar-Funktion "Relative Schaltmomentreduzierung" aktiv ist. Das aktuelle Getriebeeingangsmoment vor der Schaltung 2-3 bzw. 3-4 wird festgehalten und daraus mit Hilfe von ENG_CAN_TRQ_LMT_UPS_234_REL_PC_ bei der Schaltung 2-3 bzw. 3-4 ein gefordertes Motormoment ermittelt. Das festgehaltene Getriebeeingangsmoment wird mit ENG_CAN_TRQ_LMT_UPS_234_REL_PC_ multipliziert und durch 100 dividiert. Mit diesem Datensatzparameter kann also das Getriebeeingangsmoment während der Schaltung 2-3 bzw. 3-4 herabgesetzt werden. Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.8.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)