SP_EK_OFF_1ST_GEAR_OUT_SPEED_MAX_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | rpm
Max. Wert: | 65535
Min. Wert: | 0
Defaultwert: |
Beschreibung Der Zustand "EK aus bzw. WDA im 1. Gang" kann nur unterhalb dieser Abtriebsdrehzahl erreicht werden. Befindet man sich im Zustand "EK aus bzw. WDA im 1. Gang" und erreicht die Abtriebsdrehzahl diesen Datensatzwert plus einer Hysterese von 10 rpm, wird dieser Zustand verlassen, also EK geschlossen und die WDA deaktiviert. Um diese Funktionalität zu aktivieren, muss die Kraftstoffsparfunktion "EK aus bzw. WDA im 1. Gang" aktiviert sein. Siehe hierzu FUEL_RED_UNITS_SP1_ bis FUEL_RED_UNITS_ST_ Gültigkeit in Software
ab Version | E300.1-D5.8.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)