PR_STEIG_RB_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | ????
Max. Wert: |
Min. Wert: |
Defaultwert: |
Beschreibung Beim Einlegen der Wandlerbremse wird RBK über eine Druckrampe geschlossen. Dabei muß die Turbinendrehzahl mit einer bestimmten Beschleunigung hochlaufen, damit eine Synchronisation immer sichergestellt ist. Unterschreitet die Beschleunigung der Turbinendrehzahl während dem Einlegen der RBK einen bestimmten Wert, so wird auf die normale Druckrampe noch zusätzlich eine Druckrampe überlagert. Diese überlagerte Druckrampe wird über den Datensatzwert PR_STEIG_RB_ eingestellt. Hierbei beinhaltet dieser Datensatzwert eine Steigung. Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | D2.1.0
bis Version | D2.3.0
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)