SHIFT_2_1_TB_COLD_OIL_P_MIN_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | mBar
Max. Wert: | 65535
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | 0
Beschreibung Mindestdruckwert: Dieser Druck wird bei 2-1-Brems-Rückschaltungen mindestens ausgegeben, wenn die Getriebe-Sumpftemperatur unterhalb SHIFT_2_1_TB_T_SUMP_MAX_ liegt, auch wenn der über Tabellendruckhochlauf berechnete TB-Druck niedriger wäre. Gültigkeit in Software
ab Version | E300.1-D5.6.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)