RET_WR_AT_RBK_SYNC_TEMP_MIN_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | °C
Max. Wert: | -
Min. Wert: | -
Defaultwert: | -
Beschreibung Das harte Einschalten der Wandlerbremse ist erst über einer Getriebeöltemperatur (Sumpf) von RET_WR_AT_RBK_SYNC_TEMP_MIN_ Grad Celsius möglich. Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.8.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)