STG_GENERATION_VARIANT_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | -
Max. Wert: | -
Min. Wert: | -
Defaultwert: | -
Datentyp | UC
Beschreibung Bestimmt die Generierungsvariante des SensoTop-Schaltprogramms
Datensatzwert | ANS-Variante
0 | Default - Generierung des SensoTops für das reale Fahrzeug
1 | Generierung des SensoTops für das Referenzfahrzeug
other | Generierung des SensoTops für das reale Fahrzeug
Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.11.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)