CAN_DM4_VARIANT_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | keine
Max. Wert: | 1
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | 0
Beschreibung Dieser Datensatzparameter bestimmt, ob und wie die DM4-Botschaft gesendet wird.
Datensatzwert | Beschreibung
0 | Es wird keine DM4-Botschaft gesendet.
1 | DM4-Botschaft wird im MAN-Format ausgegeben.
sonstige | not defined. Die Software verwendet als Rückfallebene die Einstellungen, die der Wert 0 repräsentiert.
Gültigkeit in Software
ab Version | E300.1-D5.4.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)