ANS_STANDSTILL_TIME_MIN_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | 10 ms
Max. Wert: | 255
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | keiner
Beschreibung Das Modul ANS besitzt eine eigene Stillstandserkennung. Fahrzeugstillstand liegt vor, wenn die Abtriebsdrehzahl gültig ist und für mehr als ANS_STANDSTILL_TIME_MIN_ [10ms] einen Grenzwert ANS_STANDSTILL_OUTSPD_MAX_ unterschreitet. Ist die Kraftstoffsparfunktion "Keine ANS Verzögerung" aktiv, so wird die Zeit, die durch ANS_STANDSTILL_TIME_MIN_ [10ms] bestimmt wird, auf 0 gesetzt. Siehe hierzu auch FUEL_RED_UNITS_SP1_ bis FUEL_RED_UNITS_ST_ Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.8.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)