CAN_DM1_SEND_SEL_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | bitcodiert
Max. Wert: | 255
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | -
Beschreibung Mit Hilfe dieses Datensatzwertes kann man getrennt festlegen, wie die CAN-SAE-J1939-Botschaften „DM1 für Getriebe“ und „DM1 für Retarder“ gesendet werden sollen. Im Bit 0-3 steht die Einstellung für die Botschaft „DM1 für Getriebe“. Im Bit 4-7 steht die Einstellung für die Botschaft „DM1 für Retarder“.
Wert in Bit 0-3 / 4-7 | Bedeutung
1 | Die DM1-Botschaft wird konform zur SAE-J1939-Norm gesendet. D.h. es wird je nach Anzahl der Einträge im Ereignsispeicher entweder eine normale Botschaft oder eine Multi-Packet-Botschaft gesendet.
2 | Die DM1-Botschaft wird nur als normale Botschaft gesendet. D.h. bei der Auswertung der DM1-Botschaft ist nur der Lampenstatus wichtig.
3 | Beim Senden der DM1-Botschaft wird gleichzeitig die normale Botschaft und die Multi-Packet-Botschaft gesendet.
sonstige | Die DM1-Botschaft wird konform zur SAE-J1939-Norm gesendet. D.h. es wird je nach Anzahl der Einträge im Ereignsispeicher entweder eine normale Botschaft oder eine Multi-Packet-Botschaft gesendet.
decimal |  |
hexadecimal |  |
binary |  |
Gültigkeit in Software
ab Version | E300.1-D5.3.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)