OIL_LVL_EVENTMEM_ENTRIES_SEL_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | bitcodiert
Max. Wert: | 15
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | -
Beschreibung Bitcodierter Wert, der angibt, welche Fehlereinträge bei zu hohem oder zu niedrigem Ölstand und vom Ölstandssensor in den Ereignisspeicher eingetragen werden dürfen.
Gesetzes Bit | Dezimalwert | Bedeutung
0 | 1 | Fehlereintrag, dass der Füllstand zu niedrig ist, wird eingetragen
1 | 2 | Fehlereintrag, dass der Füllstand zu hoch ist, wird eingetragen
2 | 4 | Fehlereintrag, dass der Füllstand bei einer Einzelmessung auf Anforderung zu niedrig ist, wird eingetragen
3 | 8 | Fehlereinträge des Ölstandssensors werden eingetragen
Sonstige |  | Keine Funktion
Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.0.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)