VEH_WEIGHT_M_ADJUST_ROAD_GRAD_STEP_PM_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | ‰
Max. Wert: | 255
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | -
Beschreibung Bei einer Änderung der adaptierten Fahrzeugmasse wird das Fahrzeuggewicht maximal um einen Gewichtsbetrag geändert, der sich dadurch ergibt, dass sich die relative Neigung aus der Fahrzeugmasse-Neigungs-Hyperbel um maximal diesen betragsmäßigen Neigungswert VEH_WEIGHT_M_ADJUST_ROAD_GRAD_STEP_PM_ ändert. Dadurch ergeben sich bei leichten Fahrzeugen (6T - 16T) kleinere Masseadaptionsschritte von ca. 300kg pro Neigungsprozent, bei schweren Fahrzeugen (16T - 34T) von ca. 1500-2000 kg pro Neigungsprozent. Da es sich um eine Hyperbel handelt, gehen die Masseadaptionsschritte natürlich fließend ineinander über. Gültigkeit in Software
ab Version | E300.1-D5.11.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)