ADA_SLIP_DELAY_RANGE_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | 10 ms
Max. Wert: | -
Min. Wert: | -
Defaultwert: | -
Beschreibung Dieser Datensatzparameter gibt den Bereich der Verzugszeit an. Die minimale Verzugszeit wird durch Subtraktion von ADA_SLIP_DELAY_RANGE_/2 ermittelt und die maximale Verzugszeit wird durch Addition von ADA_SLIP_DELAY_RANGE_/2 ermittelt. Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.8.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)