SP_ENGINE_TRQ_LIMIT_SELECTION_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | Keine
Max. Wert: | 31
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | ???
Mit Hilfe dieses Datensatzwertes kann für jedes Schaltprogramm die alternative Motormomentkennlinie ausgewählt werden. Die alternative Motormomentkennlinie setzt sich aus den Datensatzwerten ENG_CAN_TRQ_LMT2_AT_ENG_SPEED_1ST_GEAR_, ENG_CAN_TRQ_LMT2_AT_ENG_SPEED_2ND_GEAR_, ENG_CAN_TRQ_LMT2_AT_ENG_SPEED_3RD_GEAR_ und ENG_CAN_TRQ_LMT2_AT_ENG_SPEED_4TH_GEAR_ zusammen.
Bit | Dezimalwert | Bedeutung
0 | 1 | Verwendung der alternativen Motormomentkennlinie bei aktivem Schaltprogramm 1
1 | 2 | Verwendung der alternativen Motormomentkennlinie bei aktivem Schaltprogramm 2
2 | 4 | Verwendung der alternativen Motormomentkennlinie bei aktivem Schaltprogramm 3
3 | 8 | Verwendung der alternativen Motormomentkennlinie bei aktivem Schaltprogramm 4
4 | 16 | Verwendung der alternativen Motormomentkennlinie bei aktivem Schaltprogramm 5
decimal |  |
hexadecimal |  |
binary |  |
Gültigkeit in Software
ab Version | D2.3.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)