ANS_VARIANT_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | keine
Max. Wert: | 8
Min. Wert: | 0
Defaultwert: |
Beschreibung Selektor zur Auswahl der ANS-Variante.
Datensatzwert | ANS-Variante
0 | kein ANS
1 | BSB-Ansteuerung
2 | RBK-Verriegelung
3 | BSB-MAN (Rückmeldung über Achsbremsdruck in CAN-SAE-J1939-EBC3-Botschaft)
4 | ANS über CAN (erst ab E300.1-D5.0.0.0) mit Rückmeldung über CAN Signal Rückrollsperre oder Haltestellenbremse oder Feststellbremse voll eingelegt
5 | BSB-Ansteuerung (Rückmeldung über digitalen Eingang) (erst ab E300.1-D5.0.0.0)
6 | BSB-Ansteuerung mit Wandlerdruckabsenkung
7 | RBK-Verriegelung mit Wandlerdruckabsenkung
8 | ANS über CAN mit Rückmeldung über CAN Signal Rückrollsperre oder Haltestellenbremse oder Feststellbremse
Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | D2.1.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)