CAN_SAE_ETC2_VARIANT_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | keine
Max. Wert: | 2
Min. Wert: | 1
Defaultwert: | ???
Beschreibung Über den Datensatzwert „CAN_SAE_ETC2_VARIANT_“ können 2 Formate für das CAN-Signal „Selected Gear“ (SPN 524) ausgewählt werden. Ist der Datensatzwert ungleich 2, so wird das CAN-Signal normgerecht gesendet. D.h. es wird der angenommene Zielgang im SAE-Format gesendet. Ist der Datensatzwert gleich 2, so wird das alte in DIWA.3 verwendete Format gesendet. Hierfür wird das CAN-Signal „Selected Gear“ über die aktuell betätigte Taste des Tastenschalters gebildet. Es spielt dabei keine Rolle, ob der Gang auch angenommen bzw. eingelegt wird. Ausgegeben wird das CAN-Signal im SAE-Format.
Datensatzwert | ETC2-Variante
2 | Altes DIWA.3-Format
sonstige | Ausgabe Zielgang (normgerecht)
Gültigkeit in Software
ab Version | E300.1-D5.2.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)