CAN_SAE_TSC1_RET_SOURCE_ADR_3_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: |
Max. Wert: |
Min. Wert: |
Defaultwert: |
Beschreibung Source-Adresse der CAN-Empfangsbotschaft TSC1 (SAE-J1939-CAN-Protokoll) der Source 3. Es besteht die Möglichkeit die TSC1-Botschaft gleichzeitig von 3 Sourcen einzulesen. Dieser Datensatzwert beinhaltet die Source 3. Gültigkeit in Software
ab Version |
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)