ENG_TRQ_LMT_REL_ENGTRQ_RELEASE_SHIFT_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | %
Max. Wert: | 255
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | -
Beschreibung Maximal zulässiges relatives Motormoment bzgl. max. Motormoment zur Schaltungsfreigabe bei Motormomentreduzierung über einen flexiblen digitalen Ausgang. Die Schaltungsfreigabe der MMR erfolgt, wenn das rel. Motormoment kleiner oder gleich dem Wert ENG_TRQ_LMT_REL_ENGTRQ_RELEASE_SHIFT_ +3% ist. siehe auch: ENG_TRQ_LMT_FLEXO_AT_1_GEAR bzw. FLEXO_TRQ_LMT_SETTING_ Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E310-D5.11.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)